{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["总表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"总表","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,10],[2,0,2,10]]}
[]
["中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表"]
["（第三十批  2024年11月18日）"]
["序号","受理编号","交办问题基本情况","行政区域","问题类型","调查核实情况","是否属实","办结目标","处理和整改情况","是否办结","责任人被处理情况"]
[1,"D3JS202411170014","宜兴市张渚镇金牛漂染织造有限公司（佳慎土特产、在342省道旁）以土特产名义从事空调、冰箱等电器拆解，因没有合法手续已被环保部门查处，搬至靠近河边的车间从事冰箱和空调压缩机拆解，没有任何手续及环保设施，冒烟并伴随烧焦味道，从早上4点开始，噪声扰民，满地废机油，旁河道内明显油污，污染周边环境。","无锡市","大气","一、被举报对象的基本情况\n无锡市博金睿再生资源回收有限公司位于宜兴市张渚镇南门村，从事废弃空调的拆解。\n二、举报问题调查核实情况\n1.该公司成立于2021年3月，2023年12月建成废弃空调拆解项目，未取得废弃电器电子产品处理资格。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，废弃空调拆解项目应编制环境影响报告表、申领排污许可证，但公司未办理环评手续、申领排污许可证。查阅购买和销售转账记录，该公司于2023年12月开始生产，切割工序产生的烟气收集后直接排放。\n2.11月18日、19日检查时，该公司不在生产，未能对拆解噪声进行监测。\n3.该公司危废为废冷冻油，委托有资质单位处置，2024年1月4日转移处置0.2吨，检查时，危废贮存间内存有约0.4吨，未发现满地废机油的情况。巡查厂区东侧河道，未发现明显油污，对河水采样监测，结果显示化学需氧量、总磷、氨氮、石油类符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。","属实","违法行为查处到位，规范经营行为。","针对该公司未办理环评审批、无证排污、未取得废弃电器电子产品处理资格擅自从事拆解活动的违法行为，已立案查处；责令该公司未办理相关环保手续前不得非法生产。","阶段性办结","无"]
[2,"X3JS202411170079","无锡市江阴金燕化纤有限公司老厂房未经审批建立泡料车间，无组织排放有害气体。","无锡市","大气","一、被举报对象的基本情况\n江阴恒翔差别化纤有限公司位于江阴市徐霞客镇马镇红星村石塘桥58号，租用江阴金燕化纤有限公司老厂房从事泡料项目生产。已办理环评审批和“三同时”验收，已申领排污许可证。\n二、举报问题调查核实情况\n1.该公司年产300吨色母粒及2500吨泡料项目于2020年9月7日审批，2022年1月18日完成阶段性环保“三同时”自主验收，2022年8月25日取得排污许可证。现有生产设备、生产工艺与环评审批、排污许可证一致，未发现未经审批建立泡料车间的问题。\n2.该公司团粒工艺产生的废气经布袋除尘+活性炭吸附处理后排放。11月18日、19日检查时，该公司均未在生产，厂界下风向无异味。查阅该公司近期用电监控系统信息，未发现生产设施与治污设施不同步运行的异常告警信息。查阅该公司2024年度废气自行监测报告，结果显示排气筒和厂界颗粒物、非甲烷总烃均符合《大气污染物综合排放标准》。","部分属实","加强日常监管，确保废气达标排放。","1.待该公司复产后组织废气监测，根据结果作进一步处理。\n2.加强日常监管，督促企业做好污染治理设施运行维护，确保污染物达标排放。","阶段性办结","无"]
[3,"X3JS202411170076","无锡江阴市华士镇曙新路翔龙公司长期喷漆油漆味扰民，下雨天雨水沟里全是油污，污水到处流。","无锡市","大气","一、被举报对象的基本情况\n无锡翔龙环球科技股份有限公司位于江阴市华士镇龙砂工业集中区曙新路5号，从事冶金专用设备制造。已办理环评审批和“三同时”验收，已取得排污许可登记。卫生防护距离为油漆车间边界外100米，最近居民住宅距厂界约60米（距油漆车间约104米）\n二、举报问题调查核实情况\n1.该公司喷涂废气经过滤棉+二级活性炭吸附处理后排放，抛丸废气经布袋除尘设施处理后排放。检查时，该公司喷涂工序正在生产，废气治理设施正在运行。对废气排放情况进行监测，结果显示有组织非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》、厂界臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》。\n2.检查时，该公司雨水沟有少量水流至公共雨水管网。排查发现生产车间洗手池排水直接排放至雨水管网，最终流入穿山河。对该公司雨水排放口采样监测，结果显示化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类未超过《污水综合排放标准》。","部分属实","完成雨污分流改造，做好污染防治，确保污染物达标排放。","1.实施雨污分流改造，预计11月底前完成。\n2.对卫生防护距离内敏感目标点进一步核查，对厂界非甲烷总烃进行监测，根据监测结果作进一步处理。\n3.加强日常监管，督促企业做好污染防治设施运行维护，确保污染物达标排放。","阶段性办结","无"]
[4,"D3JS202411170024","11月3日反映“无锡市惠山区长安街道悦水园小区内部的景观河发黑发臭，连通白屈港”问题，属地政府部门于11月4日—11月8日进行整治，但是仅过了10天左右，该景观河内的水质又再次出现发黑发臭的情况（该景观河于2022年花了400多万进行雨污分流治理）。希望：有关部门仔细排查发黑发臭原因，进行有效治理。","无锡市","其他污染","一、被举报对象的基本情况\n悦水园坐落于惠山区探索路1号，分南北2区，东至白屈港，南至政和大道，西至雁归路，北至堰新路，现由无锡明泰物业管理有限公司提供物业服务。内部景观河位于北区，长约270米，地势南低北高，北端断头，南端与东西中心河相连，设有混凝土溢流坝；为满足小区景观需求，物业定期从东西中心河补水。\n二、举报问题调查核实情况\n1.11月4日至7日，物业公司对景观河道内的浮萍、落叶进行人工打捞，清理河底淤泥及两侧枯枝落叶，11月7日完成景观河回水作业。\n2.11月19日检查时，未发现景观河有黑臭现象；对景观河采样监测，结果显示溶解氧6.13mg/L、氨氮0.859mg/L、透明度52cm、氧化还原电位124mV，该水体达不到《城市黑臭水体整治工作指南》中黑臭水体的判定标准。\n3.2020年，惠山经济开发区启动悦水园南北区雨污管网整改修复工程，其中涉及景观河的北区施工标段合同价405.7万元，建设内容包括内部雨污水分流截污、雨污水管道修复等，项目于2021年4月6日开工，2021年12月10日通过验收并纳入日常养护。","部分属实","长效管理措施落实到位，确保河水水质达标。","1已对景观河道内的浮萍、落叶进行人工打捞，对河底淤泥及河岸两侧枯枝落叶进行清理。\n2.加强长效管理，对景观河道进行常态化保洁，定期注入活水。","已办结","无"]
[5,"X3JS202411170078","无锡市梁溪区惠畅里小区西南角一废弃水塔被电信公司安装大型通信基站，距离最近居民仅10米，存在电磁辐射污染，要求拆除该基站。","无锡市","辐射","一、被举报对象的基本情况\n信访反映的通信基站属中国电信股份有限公司无锡分公司所有，共设置6副天线，位于惠畅里小区水塔。其中4G通信基站于2021年2月28日投入运营，定向天线3副；5G通信基站至今未正式投入运营，定向天线3副。4G无线网、5G无线网工程项目均已办理环境影响登记表备案手续。通信基站距最近居民楼直线距离约为20米。\n二、举报问题调查核实情况\n11月11日按照《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》中规定的监测方法对惠畅里小区基站东北侧24栋、基站东北侧23栋6楼、基站西北侧27栋、基站东北侧29栋7楼、基站西北侧31栋进行布点监测，结果显示公众曝露控制限值均符合国家标准《电磁环境控制限值》。","部分属实","做好设施维护检修，减少对环境的影响。","1.对该通信基站做好长效监管，督促电信无锡分公司做好日常维护及检测。\n2.建立常态化沟通机制，加大与居民沟通解释的力度，消除群众对电磁辐射的担忧。","已办结","无"]
[6,"D3JS202411170021","无锡市锡山区东港镇锡东大道兴达泡塑新材料股份有限公司、无锡阿科力科技股份有限公司异味扰民。","无锡市","大气","一、被举报对象的基本情况\n无锡兴达泡塑新材料股份有限公司位于锡山区东港镇锡港南路88号，从事可发性聚苯乙烯生产；无锡阿科力科技股份有限公司位于锡山区东港镇新材料产业园，从事脂肪胺、聚酯光学材料、光学材料单体生产。两家企业均已办理环评审批和“三同时”验收，已申领排污许可证。最近自然村位于阿科力科技南侧约540米处。\n二、举报问题调查核实情况\n1.兴达泡塑低温聚合造粒产生的废气经酸碱喷淋+RTO焚烧处理后排放，洗涤工段产生的废气经RTO焚烧处理后排放，干燥工段产生的废气经旋风除尘+RTO焚烧处理后排放，筛选车间产生的粉尘经旋风除尘器处理后排放，废水池废气经酸喷淋+碱液喷淋+除雾+RTO焚烧处理后排放。兴达泡塑每季度进行物料输送管道泄漏检测，2024年第三季度检测发现的泄漏点已全部完成维修。11月18日、19日检查时，兴达泡塑三车间A线、挤出车间、EPP车间停产，其余车间生产，废气治理设施正在运行，厂界无明显异味；检查发现兴达泡塑戊烷泵区东侧压力表切断阀门存在轻微泄漏。对废气排放情况进行监测，结果显示有组织颗粒物、挥发性有机物、无组织非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》，无组织颗粒物、二甲苯、甲苯符合《大气污染物综合排放标准》，无组织硫化氢、臭气浓度、氨符合《恶臭污染物排放标准》。\n2.阿科力科技一厂区聚酯光学材料投料、分装、聚醚合成投料、过滤、脱色、聚酯光学材料过滤、不凝气及真空泵废气经水喷淋(溶剂）+专用VOCs分离富集+活性炭吸附处理后排放，甲类仓库、危废仓库废气经活性炭吸附处理后排放，3台导热油炉配套低氮燃烧系统；二厂区聚醚合成脱色、过滤、合成不凝气及真空泵废气、光学材料单体不凝气及真空泵废气、丙二醇、双环戊二烯储罐呼吸废气经焚烧炉处理后排放。阿科力科技每季度进行物料输送管道泄漏检测，2024年第三季度检测发现的泄漏点已全部完成维修。11月19日检查时，一厂区正在生产，废气治理设施正在运行，厂界无明显异味；检查发现一厂区氨气管阀有漏点，车间内有少量异味。对一厂区废气排放情况进行监测，结果显示有组织非甲烷总烃、甲苯、无组织非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》，有组织甲醇、苯、无组织苯、甲苯、颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》，有组织、无组织硫化氢、氨、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》。11月20日检查时，二厂区正在生产，废气治理设施正在运行，厂界无明显异味。对二厂区废气排放情况进行监测，结果显示有组织氨、非甲烷总烃、甲苯、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、无组织非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》，无组织总悬浮颗粒物、甲苯符合《大气污染物综合排放标准》，无组织氨、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》。","部分属实","污染物达标排放，减少废气对周边环境的影响。","1.兴达泡塑立即更换戊烷泵区东侧压力表切断阀门，确保戊烷不泄露；阿科力科技对氨气管泄漏点进行修补，确保氨气无泄漏。\n2.督促两家企业落实长效管理措施，定期开展泄露检测，并及时修复泄漏点。\n3.加强日常监管，督促企业合法合规生产经营，确保污染物达标排放。","阶段性办结","无"]
[7,"X3JS202411170103","无锡市滨湖区马山镇太湖隧道入口处南侧、十里明珠的西边、梅梁路的东边交叉口处，苏锡常南部高速公路CX-WX2标段临时用地中交三航项目部地下填埋大量有毒有害垃圾，下雨时地面漂浮一层渗滤液经常散发一股怪味。","无锡市","其他污染","一、被举报对象的基本概况\n信访反映地块位于滨湖区马山街道梅梁路与十里明珠堤交叉口西北角，苏锡常南部高速隧道南侧，面积35869平方米。该地块原为鱼塘，中交第三航务工程局有限公司南京分公司于2018年2月租赁该地块作苏锡常南部高速公路CX-WX2标标准化钢筋场及预制场使用。\n二、举报问题调查核实情况\n1.根据南京分公司提供的《钢筋加工场及预制场建设方案》，因原地块存在鱼塘，需对地基进行加固处理以达到生产期地基承载力使用要求。根据方案，南京分公司对鱼塘进行就地固化清淤换填，换填后进行地基处理，并填筑灰土、砖渣压实，其中灰土来自隧道施工出土，约2.7万立方，砖渣来自原地块内建筑拆迁，约0.42万立方。检查发现该地块尚未清理设施拆除后产生的建筑垃圾。\n2.为核实信访反映问题，11月19日对该地块进行钻孔探查和土壤、地下水检测，根据钻探和检测结果作进一步处理。","部分属实","整改措施落实到位。","1.已对该地块启动钻孔探查工作，预计11月底前完成，并根据钻孔探查和检测结果制定下一步工作举措。\n2.督促南京分公司加快建筑垃圾的清运和规范处置工作，预计12月底前完成。","阶段性办结","无"]