{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["总表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"总表","index":0,"n_rows":5,"n_cols":11,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10]]}
["中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表"]
["（第三十三批2024年11月22日）"]
["序号","受理编号","交办问题基本情况","行政区域","问题类型","                                                          调查核实情况","是否属实","      办结目标","                处理和整改情况","是否办结","责任人被处理情况"]
[1,"X3JS202411210005","无锡市惠山区无锡荣成纸业有限公司存在以下问题：1.自建污水处理厂达标后外排至京杭大运河，提标改造后不能稳定达标；2.污泥产生量与处置量存在差异；3.废纸制浆残渣量较大，主要成分为塑料，环评要求螺旋挤压，实际采用RDF工艺，批建不符，跨省转移至浙江平湖焚烧处置，堆存现场不合规范，离京杭大运河60米左右，存在较大风险；4.运输车辆抛洒滴漏，为跨省转移的废弃物；5.电厂烟囱一直冒白烟，废气臭味很重，特别是阴雨天。","无锡市","水","一、被举报对象的基本情况\n无锡荣成环保科技有限公司位于惠山区洛社镇中兴西路43号，从事瓦楞纸生产。已办理环评审批和“三同时”验收，已取得排污许可登记。\n二、举报问题调查核实情况\n1.该公司建有一套污水处理设施，处理工艺为生产废水、生活污水-初沉池-调节池-酸化池-厌氧-好氧-深度氧化-混凝沉淀-排放至京杭运河。2019年该公司进行废水提标改造，已办理环评审批和“三同时”验收。2024年11月22日对排放水进行监测，结果显示化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总铅、总镉、动植物油、pH值、硫化物、挥发酚、石油类、悬浮物、色度、氟化物均符合排污许可证要求，总砷、总汞、五日生化需氧量监测结果待出。\n2.调阅污泥出入库台账及江苏省固体废物管理信息系统，该公司2023年污泥产生量为17743.48吨，外运处置1368.86吨，厂内焚烧16374.62吨；2024年1月至10月污泥产生量为9572.48吨，外运处置1694.52吨，厂内焚烧7877.96吨，污泥产生量与处置量一致。\n3.该公司根据设计方案配套挤压机、破碎机等设备，纸渣脱水为纯物理挤压，现场未发现RDF工艺需配套的加热装置，未发现批建不符的情况。该公司纸渣脱水技改项目于2024年投入使用，制程废渣作为一般固废跨省转移给平湖荣成环保科技有限公司作热电燃料使用，已办理备案手续。纸渣堆场位于厂区北侧，已设置一般固废标识，堆场设有顶棚、围堰，距京杭运河约63米；堆场附近及企业临河一侧无排放口，该区域雨水收集后回用；厂区靠近大运河一侧建设0.6米高水泥围挡及防渗漏沟渠。该公司于2022年6月21日进行风险辨识工作，经风险辨识，该堆场未被纳入风险源管理。\n4.该公司跨省转移一般固废只有经挤压的制程废渣，抽查部分跨省转移车辆在厂区监控视频和运输车辆出厂照片，未发现有抛洒滴漏现象。\n5.该公司循环流化床锅炉废气配套氧化镁湿法脱硫+SNCR+SCR+静电除尘+布袋除尘废气处理设施，煤粉炉废气配套氧化镁湿法脱硫+SCR+静电除尘+湿电除尘废气处理设施。因废气处理采用湿法脱硫，烟气湿度较高，烟气呈白色。对该公司废气排放情况进行监测，结果显示有组织臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》要求，无组织臭气浓度超过《恶臭污染物排放标准》要求。","部分属实","落实整改措施，污染治理设施正常运行，降低对周边环境的影响。","1.针对该公司无组织臭气浓度超标的违法行为，已立案查处。\n2.开展造纸生产线烘干废气提升治理，预计12月底前完成。\n3.加强日常监管，督促企业严格按照环评审批要求组织生产，落实各项污染防治措施。根据监测结果作进一步处理。","阶段性办结","无"]
[2,"X3JS202411210004","无锡市宜兴市杨巷镇旭驰机械有限公司违规使用中频炉，味道难闻，将废机油、废乳化液倾倒下水道和厂边农田，造成污染。","无锡市","大气","一、被举报对象的基本情况\n宜兴市旭驰机械有限公司位于宜兴市杨巷镇镇龙村，从事机械配件、金属制品生产。已办理环评审批和“三同时”验收，已申领排污许可证。\n二、举报问题调查核实情况\n1.该公司混砂、造型、型腔涂覆、浇铸、熔化工序产生的废气经高温脉冲布袋除尘+活性炭吸附处理后排放，脱模落砂、破碎再生工序产生的粉尘经布袋除尘处理后排放。\n2.该公司环评审批建设1台2T中频炉，实际建有1台2T和1台1T中频炉；1T中频炉于2023年新建，未连通电源，炉体炉膛呈全新状态，无使用迹象。检查发现中频炉配套的集气罩偏小，废气收集效果不佳。11月19日上午、20日凌晨对企业生产时有组织、无组织废气进行监测，结果显示颗粒物、非甲烷总烃均符合《铸造工业大气污染物排放标准》要求。\n3.该公司机械加工车间于2023年底建成投产，钻床、铣床运行时乳化液循环使用，目前尚未更换；与宜兴市信立特环境科技有限公司签订废活性炭、废机油、废乳化液等危废处置合同，危废仓库内存有0.02吨废机油、0.2吨含油抹布。检查雨水沟（无积存水）、厂区地面及周边，均未发现倾倒废机油和废乳化液的情况。","部分属实","落实整改措施，危废规范收集处置。","1.针对该公司新建中频炉未办理环评审批的违法行为，已立案查处。\n2.对中频炉集气罩进行改造，参照《江苏省铸造行业大气污染综合治理方案》开展提标整治，预计2024年12月底前完成。\n3.加强日常监管，督促企业落实各项污染防治措施，规范收集处置各类危废。","阶段性办结","无"]