{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["总表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"总表","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,10],[2,0,2,10]]}
[]
["中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表"]
["（第三十一批2024年11月19日）"]
["序号","受理编号","交办问题基本情况","行政区域","问题类型","调查核实情况","是否属实","办结目标","处理和整改情况","是否办结","责任人被处理情况"]
[1,"D3JS202411180008","无锡市锡山区羊尖镇龙凤巷村存在以下环境问题：1.龙凤巷村委锡沪路与建材路交叉路口拆迁地块的鱼塘在复耕期间被填埋建筑垃圾，后期作为基本农田使用，整体高出路面1米；2.龙凤巷村委大河头村南鱼塘（靠近区级主河道）填埋了大量的生活垃圾，下雨时会有污水渗入到主河道；3.羊尖镇廊下村无锡吕洋车辆配件厂生产铝制品，锅炉使用生物质颗粒作为燃料，工业废气污染严重。2024年5月20日，生态环境部门对该企业未按照排污许可要求开展自行监测进行了处罚，但是企业未见整改，废气味道依然存在。","无锡市","大气","一、被举报对象的基本概况\n点位1位于锡山区羊尖镇锡沪路与建材路交叉路口往南150米处路东侧，现状为耕地。点位2位于羊尖镇锡沪路与建材路交叉路口往南650米处路东侧，现状为耕地。锡山区吕洋车辆配件厂位于锡山区羊尖镇锡沪路，从事电动车减震器生产，自查评估报告已备案，已申领排污许可证。\n二、举报问题调查核实情况\n1.点位1地块于2022年8月入选无锡市2022年度耕地占补平衡补充耕地备选库复垦项目；2022年10月，复垦地块土壤经检测符合相关要求；2023年3月通过市级验收。对该地块布设3个采样点深挖（挖掘深度约4m）调查，采样点1、2未见建筑垃圾，采样点3可见泥土中混杂有零星建筑垃圾。\n2.点位2地块于2023年7月通过无锡市2023年度耕地占补平衡补充耕地项目立项审查，复垦填埋土来自羊尖镇羊尖村马家塘地块的净土；2024年1月，复垦地块土壤经检测符合相关要求；2024年6月通过市级验收。对该地块布3个采样点深挖（挖掘深度约4m）调查，未发现有生活垃圾；鱼塘附近河道为凤桥河，属于镇级河道，对河水采样监测，结果显示达标《地表水环境质量标准》IV类标准。\n3.根据《关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（锡政告〔2017〕6号），吕洋车辆配件位于羊尖镇工业集中区，该区域属于II类禁燃区，生物质熔铝炉（工业窑炉）燃用生物质颗粒符合禁燃区要求。该单位熔铝、燃烧废气经水喷淋处理后排放，喷漆、烘干废气经水喷淋+活性炭吸附处理后排放。11月19日、20日检查时，6台熔铝炉全部停用，喷漆工序正在生产，废气治理设施正在运行，车间内无组织废气有少量逸散，车间有少量异味，车间门窗已密闭，厂界无明显异味；对废气排放情况进行监测，结果显示有组织颗粒物、非甲烷总烃和无组织总悬浮颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃均符合《大气污染物综合排放标准》；待该单位熔铝工序复产后组织废气监测。2024年5月20日，检查发现该单位2023年未按照排污许可证规定对废气DA001排放口开展自行监测，违法行为已立案查处；该单位已整改，按照排污许可证规定开展废气自行监测。\n4.为核实信访反映问题，锡山区人民政府组织对点位1、2地块开展场地调查，预计于2024年12月底前完成。","部分属实","加强环境监管，确保废气达标排放。","1.根据场调结果作进一步处理。\n2.指导吕洋车辆配件制定整改方案，提高喷漆车间废气收集效率，根据熔铝废气监测结果作进一步处理。","未办结","无"]
[2,"D3JS202411180024","举报人对“浩翔环保科技有限公司无资质处理江阴兴澄特种钢铁有限公司除尘灰问题（编号D3JS202411010042）”公示办理结果不满意：1.关于“江阴市城东街道安全村319号”是企业注册地址，实际生产地址在荣达路8号，在原黄石市胜达矿业有限公司的位置，在此位置生产没有环保手续；2.关于“高炉灰、炼钢车间除尘灰处理后的煤粉及高、低品位铁粉（统称石灰泥）均作为副产品销售”，实际就是电炉灰，2024年3月底、6月10号，该企业把电炉灰（危废）填埋至徐州贾汪区王集村农田；3.关于“目前，仅销售一次”，实际有多次交易，累计运往徐州市贾汪区近6000吨，已填埋4000多吨。诉求：希望对上述填埋物做危废鉴定。","无锡市","土壤","一、被举报对象的基本概况\n江阴市浩翔环保科技有限公司位于江阴市城东街道安全村319号，主要从事兴澄公司高炉灰、炼钢车间除尘灰综合利用项目的劳务分包及产品销售经营。江阴兴澄特种钢铁有限公司位于江阴高新区滨江东路297号，从事特种钢铁生产及加工，高炉灰、炼钢车间除尘灰综合利用项目已办理环评审批和“三同时”验收，已申领排污许可证。\n二、举报问题调查核实情况\n1.经核实，江阴市城东街道安全村319号是浩翔公司的注册地址，浩翔公司无生产设施，与兴澄公司签订劳务承包合同，负责兴澄公司高炉灰、炼钢车间除尘灰综合利用项目现场生产的劳务和产品销售业务。兴澄公司高炉灰、炼钢车间除尘灰综合利用项目建设地址为江阴高新区荣达路8号。\n2.兴澄公司高炉灰处理工艺：高炉除尘灰—滚筛—反浮选—磁选—重选—高热值煤粉，炼钢车间除尘灰处理工艺：炼钢除尘灰—球磨—磁选—压滤—石灰泥；处理后产生的煤粉及高、低品位铁粉（统称石灰泥）等均作为副产品销售利用，生产原辅材料和产品均不涉及电炉灰。\n3.经江阴生态环境局调阅江阴市浩翔环保科技有限公司成品出入库台账，未发现江阴市浩翔环保科技有限公司2024年3月底、6月10日有电炉灰售往徐州市贾汪区的记录，相关情况将进一步核实。\n4.经查，2024年8月12日，江阴市浩翔环保科技有限公司通过货船装载约2235.88吨石灰泥出售至贾汪区，8月18日晚运抵贾汪区后，购买方当晚卸船约1700吨，将其中约1300吨运至大吴街道东段村常庄闸东侧空地堆放待使用，400吨暂存于临时仓库内，卸船过程中有群众反映怀疑有固废填埋行为，在当地主管部门的调处下，于8月20日前已将卸船的石灰泥全部收集装回货船。目前贾汪生态环境局对该案件正在查办中，江阴生态环境局也将继续跟踪核实。","部分属实","企业合法合规生产经营。","1.加强对两家企业的日常监管，督促企业全流程监控工业固废的加工处置和外售运输环节，防止发生次生污染。相关情况将进一步核实。\n2.强化沟通协调，开展联合调查，对石灰泥是否存在填埋以及属性作进一步核查。","阶段性办结","无"]
[3,"D3JS202411180020","无锡市新吴区硕放街道南开路85号厂房内建筑垃圾破碎场生产时扬尘严重；无锡市锡山区东北塘街道东飞路宏泰混凝土门口西侧违建厂房内破碎建筑垃圾，扬尘、噪音严重。","无锡市","大气","一、被举报对象的基本概况\n华某雄经营的建筑垃圾处置点位于新吴区硕放街道南开路85号北侧厂房，从事建筑破碎，未办理相关环评手续。锡山区东北塘恒乐石材厂西厂区，从事建筑石材以及水泥稳定碎石拌料（混凝土）的生产加工，自查评估报告已备案，已取得排污许可登记。\n二、举报问题调查核实情况\n1.11月16日检查时，硕放街道南开路85号北侧厂房内建设有一套建筑垃圾破碎设备，尚未完成全部设备安装，未发现生产痕迹，未见明显扬尘。11月19日检查时，设备电柜内电线已拆除，仅保留照明用电。\n2.恒乐石材西厂区建有1条水泥稳定碎石生产线和1条碎石生产线，生产设备、工艺与自查评估报告一致。信访反映的违建厂房为西厂区为提升污染治理能力对水泥稳定碎石生产线配套建设的钢结构全密闭防尘降噪措施。11月15日检查时，西厂区未在生产，物料堆场已覆盖，水喷淋装置未全场覆盖；碎石车间地面积尘明显。11月17日检查时，西厂区水泥稳定碎石车间在生产，水喷淋装置正在运行；对西厂区厂界噪声和颗粒物进行监测，结果显示噪声、颗粒物符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》和《水泥工业大气污染物排放标准》。11月20日检查时，西厂区未在生产，物料堆场已配套360度喷淋装置，碎石车间配套雾炮车，地面积尘已清理。","部分属实","企业依法依规生产经营，污染物达标排放。","1.针对华某雄建筑垃圾破碎项目未办理环评审批的行为进一步调查；华某雄已停止建设，拆除设备电源，因破碎装置较大，现封存在厂房内。\n2.加强日常监管，督促企业依法依规开展生产经营。","阶段性办结","无"]
[4,"X3JS202411180028","无锡市新吴区鸿山街道望虞河经十三路（表壳厂）附近、大方桥（多数危废没挖）、西仓后面（挖出很多医废，但仍有垃圾）、庆家湾（下面还有很多）、左家桥西南、锡贤路（有危废及化工垃圾）、盛介湾（河塘内有化工及其他垃圾）、陆更上有十几万吨垃圾，河里有化工垃圾，向阳里附近的垃圾是别处运来的，鸿山山北面有很多的化工垃圾及其他垃圾；走马塘河两岸的垃圾，南塘村朱更上南河南、河北下面多是垃圾；鸿山南面当时的高尔夫球场下面全部是垃圾，凤鸣山庄北面，锡贤路北面，南塘村南船坊西面约150米处有一条河，填满化工垃圾；董家湾拆迁后挖坑把垃圾填埋在下面。","无锡市","土壤","一、被举报对象的基本概况\n点位1涉及鸿山街道3个地块，分别为大新村夹里上地块，现为桃树林；经十三路南侧延伸路段、大新村左家里地块；大坊桥村大桥角，原无锡市大运河船舶修理厂地块，现为空地。点位2为新燕路西仓浜东侧一处断头浜南侧地块，现种植蔬菜。点位3为庆家湾历史填埋地块。点位4为鸿山装修垃圾消纳场东北侧的两个水塘。点位5涉及5个地块，分别为锡贤路凤鸣山庄东北地块，现为坑塘洼地，覆有浅层泥土；七房桥村外郞里南侧地块，现为两个坑塘；鸿西社区陆更上地块，现为堆土，堆土坡面及顶部部分区域种植农作物；建新社区向阳里东侧地块，现为土坡；鸿山山麓北侧朝南巷地块，原为两个坑塘，坑塘边界逐渐被绿植覆盖。点位6涉及2个地块，分别为锡太路南侧附近的走马塘河两岸；南塘社区朱更上村庄地块，于2018年完成拆迁，被断头浜分为南北两部分，目前北侧正在进行复垦，南侧部分种植蔬菜、部分为荒地。点位7涉及3个地块，分别为鸿山山麓南侧原高尔夫球场地块，现为荒地、杂草覆盖；锡贤路凤鸣山庄东北地块，与点位5第1个地块相同；南塘社区南船航西侧地块，现为断头浜。问题8为南塘社区董家湾钱家里村庄地块，于2020年完成拆迁，已完成复垦，现种植小麦。\n二、举报问题调查核实情况\n1.经现场核查，并调阅资料，大新村夹里上垃圾填埋问题于2023年清挖后未发现工业固废，场调报告确认该地块未见明显固体废物填埋，土壤相关指标均低于农用地土壤污染风险筛选值。大新村左家里地块的土堆表面长有杂草，侧面边缘处有砖块碎石等建筑垃圾，地面未发现化工及其它垃圾。委托专业机构按规范对大坊桥村大桥角地块参照场地调查要求，在地块上开挖沟槽，东西4条、南北2条，均为10米长、2米宽、3米深挖掘出的都是腐殖质及黄壤，未见油漆桶及其它垃圾。\n2.对庆家湾垃圾填埋问题进行现场核查，并调阅历史资料、效果评估报告，显示填埋地块总面积约1.2万平方米，清挖出的垃圾经鉴别为建筑、装修垃圾和其他一般固废（包括塑料袋、塑料纸、皮革条、橡胶条等），目前已清运干净，地块现已回填复绿，监测该地块内土壤和地下水满足相应标准。\n3.经实地勘察，鸿山装修垃圾消纳场东北侧的两个水塘均未发现填埋迹象，东北角的3个小水塘已被填埋。\n4.锡贤路凤鸣山庄东北地块地表泥土来自东侧高标准农田复垦过程中需要清运的表层渣土，负责清运的无锡新亿泰环境工程有限公司未经备案，于10月18日在该地块违规处置30车渣土。经比对历年卫星图片、实地勘察，七房桥村外郞里南侧地块的两个坑塘界限清晰，边界逐渐被绿植覆盖，对北部坑塘下挖3米，挖出的都是淤泥，未见危废及其它垃圾；对南部坑塘塘边和水面清理后，未发现填埋现象。鸿西社区陆更上地块上的堆土正在溯源排查中，2024年4月对该地块进行监测，结果显示土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》、地表水样品满足《地表水质量标准》，该地块已变更为工业用地，后续按开发进度整理堆土。建新社区向阳里东侧地块现为杂草覆盖的土坡，最高处高于周边地平面约2米，现场未发现明显垃圾；比对历年卫星图片，该地块2022年之前为水塘，面积约2230平方米，经走访确认，水塘于2022年下半年左右被填埋。鸿山山麓北侧朝南巷地块的两个坑塘，面积约为830平方米和899平方米；比对历年卫星图片，村庄完成拆迁后，坑塘边界逐渐被绿植覆盖。\n5.走马塘鸿山街道段河道于2009年进行开挖，开挖产生的土壤堆放于河岸两侧，委托专业机构按规范开展场地调查，11月15日完成钻孔探查，后续根据场调结果开展下一步工作。\n6.经走访、比对历年卫星图片，鸿山山麓南侧原高尔夫球场地块于2010年左右作为高尔夫球练习场使用，废弃后曾短暂用于鸿山清明集市摊位临时用地。南塘社区南船航西侧地块的河道现为断头浜，南侧仍保留约150米的河道，北侧为树林，交界处存在一处高约4米、面积约100平方米的土坡；比对2006年卫星图片，确认土坡占据了部分原河道，北侧树林位置原先为洼地坑塘，两部分总面积约3548平方米。\n7.为确认信访问题，对大新村左家里地块、新燕路西仓浜东侧地块、鸿山装修垃圾消纳场东北侧地块、锡贤路凤鸣山庄东北地块、建新社区向阳里东侧地块、鸿山山麓北侧朝南巷地块、南塘社区朱更上村庄地块、鸿山山麓南侧原高尔夫球场地块、南塘社区南船航西侧地块、南塘社区董家湾钱家里村庄地块进行钻孔探查，根据探查结果作进一步处理。","部分属实","固废处置到位，加强日常管控，严禁偷倒乱倒固废等违法行为，消除对环境的影响。","1.加快推进暂存点内一般固废处置工作，预计2025年5月完成处置。\n2.加快10个地块的钻孔探查工作进度，预计12月15日完成，根据探查结果制定下一步工作措施。\n3.依法依规打击涉固体废物领域违法犯罪行为，健全长效管理机制，加强固废处置管理工作，坚决整治固体废物风险隐患。","未办结","无"]
[5,"X3JS202411180026","无锡市宜兴市西渚镇华龙金刚石工具厂生产过程中混料废气未经处理设施直接排放，气味刺鼻；酚醛树脂搅拌混合后，在热压过程中产生的非甲烷总烃无集气罩收集，没有处理设施；在烘干烧结过程中产生的污染物没有废气处理装置；固体废物、危险废物没有出入库台账，没有与资质单位签订危废处置合同，未制定环保应急预案。","无锡市","大气","一、被举报对象的基本概况\n宜兴市西渚华龙金刚石工具厂位于宜兴市西渚镇，从事金刚石工具、模具制造，已办理环评审批和“三同时”验收，已取得排污许可登记。\n二、举报问题调查核实情况\n1.11月20日、21日检查时，该公司未在生产，查阅企业近3年用电清单，该公司2023年5月以来一直处于不正常生产状态。\n2.该公司搅拌、成型、常温固化工序（自然晾干）产生的废气经活性炭吸附处理后排放，但废气收集罩偏小，收集效果不佳；该公司无热压、烘干烧结工序。因两次检查企业均未生产，不具备监测条件。\n3.该公司废活性炭委托有资质单位处置，2023年3月23日该单位通过宜兴市小微收集管理系统申报转移废活性炭0.145吨，建有电子台账，但纸质台账不完善；检查时，危险废物贮存设施内无库存。\n4.该公司于2022年8月编制突发环境事件应急预案并进行备案。","部分属实","落实整改措施，指导企业合法合规生产经营。","1.对搅拌、成型、固化工序的废气收集罩进行升级改造，提高废气收集效率，预计于2025年1月31日完成；恢复生产后完善危废出入库纸质台账。\n2.加强日常监管，待企业复产后开展废气监测，根据结果作进一步处理。","阶段性办结","无"]
[6,"X3JS202411180027","无锡市宜兴市杨巷镇旭驰机械有限公司违规使用中频炉，味道难闻。","无锡市","大气","一、被举报对象的基本概况\n宜兴市旭驰机械有限公司位于宜兴市杨巷镇镇龙村，从事机械配件、金属制品生产。已办理环评审批和“三同时”验收，已申领排污许可证。\n二、举报问题调查核实情况\n该公司混砂、造型、型腔涂覆、浇铸、熔化工序产生的废气经高温脉冲布袋除尘+活性炭吸附处理后排放，脱模落砂、破碎再生工序产生的粉尘经布袋除尘处理后排放。该公司环评审批建设1台2T中频炉，实际建有1台2T和1台1T中频炉；1T中频炉于2023年新建，未连通电源，炉体炉膛呈全新状态，无使用迹象。检查发现中频炉配套的集气罩偏小，废气收集效果不佳。11月19日上午、20日凌晨，对企业生产时有组织、无组织废气进行监测，结果显示颗粒物、非甲烷总烃均符合《铸造工业大气污染物排放标准》。","部分属实","落实整改措施，污染物达标排放。","1.针对该公司新建中频炉未办理环评审批的违法行为，已立案查处。\n2.对中频炉集气罩进行改造，参照《江苏省铸造行业大气污染综合治理方案》开展提标整治，预计2024年12月底前完成。\n3.加强日常监管，督促企业落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放。","阶段性办结","无"]
[7,"X3JS202411180025","无锡市宜兴市太华镇三洲村板栗园被村里轧石场沙尘、灰尘污染破坏。","无锡市","大气","一、被举报对象的基本概况\n信访反映的三洲村为宜兴市太华镇桥涯行政村中的一个自然村，该自然村范围内仅有一处石头堆场，堆场旁有板栗园。石头堆场负责人为汤某朝，三洲村人。\n二、举报问题调查核实情况\n11月19日检查时，现场未发现有轧石设备机器，有若干挖机、部分石块和少量建筑垃圾，未采取有效抑尘措施，装卸车时存在扬尘情况；场地面积约2亩，该地块为村集体承包地，使用人为汤某朝。汤某朝在该地块收集附近村民的石料和建筑垃圾，用于周边村民建房使用。","部分属实","加强监管；建筑垃圾规范处置。","1.已对场地覆盖绿网防止扬尘。\n2.已取缔该点位并责令负责人清除场地内的石块和建筑垃圾，目前清理完成。\n3.针对汤某朝擅自设置弃置场受纳建筑垃圾的行为立案调查。\n4.对村民宣传建筑垃圾处理办法，建立镇村两级巡查机制，防止建筑垃圾随意倾倒、堆放。","阶段性办结","无"]
[8,"D3JS202411180045","滨湖区山水茗苑小区楼下品味居农家湖鲜馆没有烟道，油烟直排，餐饮油烟扰民。多次投诉没有整改。","无锡市","大气","一、被举报对象的基本概况\n滨湖区山水东路85-1号为商业、酒店式公寓（山水茗苑）的配套用房。反映的滨湖区品味居农家湖鲜馆，从事餐饮服务经营。\n二、举报问题调查核实情况\n1.该店已配套油烟净化装置，厨房油烟经静电光解复合式净化设备处理后排放，排放口位于店铺正门左侧。有油烟净化设施清洗记录，对该店油烟排放情况进行监测，结果待出。\n2.因距离较近，该店经营过程中产生的油烟对周边住户产生一定影响。","部分属实","落实整改措施，减少油烟对周边居民的影响。","1.该店已采购重餐内循环一体机（带除味过滤模块），油烟经净化后在室内进行内循环，无须设置对外油烟排放口，预计12月初安装完成并投入使用。\n2.根据监测结果作进一步处理。","阶段性办结","无"]
[9,"X3JS202411180005","无锡市江阴市江南金属桶厂有限公司生产车间有毒有害气体严重逸散，导致厂区周边经常有恶臭味道，生产现场脏乱差；治污设施不正常使用，生产设备随意变动，现有厂房环评、安评、设计、验收都不符合相关要求，生产设施与环评、安评不一致。","无锡市","大气","一、被举报对象的基本概况\n江阴市江南金属桶厂有限公司位于江阴市南闸街道锦南工业园区开泰路5号，从事废包装桶处置与利用。已办理环评审批和“三同时”验收，已申领排污许可证、危险废物经营许可证。\n二、举报问题调查核实情况\n1.该公司200L桶清洗线配套“二级活性炭+碱喷淋”处理设施，吨桶清洗线配套“碱喷淋+活性炭”处理设施，塑料桶粉碎清洗线和玻璃瓶粉碎清洗线配套“光解等离子+活性炭+碱喷淋”处理设施，铁桶粉碎清洗线配套“碱喷淋+RCO”处理设施，塑料桶粉碎清洗线（#1）配套“碱喷淋+活性炭”处理设施。11月19日检查时，该公司正在生产，废气治理设施正在运行。检查发现该公司废桶装卸、车间内原料桶堆放区域及生产区域部分废气存在无组织逸散情况，车间内有轻微异味；对废气排放情况进行监测，结果显示有组织、无组织氯化氢、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、氨气、二氯乙烷均符合《大气污染物综合排放标准》《恶臭污染物排放标准》。\n2.该公司生产设备及治污设施已于2018年安装用电工况并与生态环境部门联网；吨桶清洗线废气治理设施排放口安装在线监控并与生态环境部门联网，调阅用电工况数据、在线监控数据、污染防治设施台账记录，均未见异常。查阅该公司自行监测数据，未发现异常。\n3.该公司根据相关文件要求，于2022年初对生产设备进行自动化改造，并按管理要求编制《建设项目验收后变动影响分析》，于2022年2月26日通过验收。经现场核对，主要设备与变动分析报告及排污许可证一致。\n4.现场核对验收报告及生产线布局，与变动影响分析、排污许可证布局图一致；调阅生产台账及危废接收转移联单，经营种类及数量未超出危废经营许可证及排污许可证允许的范围。该公司已进行安全条件评价，编制《安全现状评价报告》和《有机废气催化燃烧处理设施安全现状评估报告》，结论为符合安全生产条件，生产设备与安评一致；检查发现该公司未经正规设计，无总平面布置图及设备布置图。","部分属实","落实整改措施；确保污染物达标排放，降低废气对周边环境的影响。","1.委托专业机构开展排查，制定改进提升方案，提高废气收集效率，降低对周边环境的影响；预计2024年11月底出台整改方案，12月底前完成整改。\n2.针对该公司未经正规设计、无总平面布置图及设备布置图的问题，已下发《责令限期整改指令书》，责令该公司限期于12月底前完成整改。\n3.加强日常环境和安全监管，督促企业做好污染防治设施运行维护，确保污染物达标排放。严格落实安全生产管理要求。","未办结","无"]
[10,"X3JS202411180012","无锡市锡山区厚桥街道未经审批在谢埭荡村、向阳河以北60米左右、顾嘉木业以东、庙以西北方向的永久基本农田上堆埋建筑垃圾及废土，将近7米多高并建造房屋5间。","无锡市","其他污染","一、被举报对象的基本概况\n信访反映的永久基本农田地块位于锡山区厚桥街道谢埭荡村，为一般农田，约4.5亩；信访反映的“房屋5间”实际为4只临时堆放的集装箱。\n二、举报问题调查核实情况\n1.该地块原为苗圃场的集体鱼池，2011年起由厚桥街道划归谢埭荡村托管。后因村级规划需要，谢埭荡村村委对该地块进行土地整理，目前，鱼塘填平加堆土高约1米。经现场核查，该地块未见有明显建筑垃圾。\n2.受厚桥街道五七排涝站工程施工影响，2023年9月谢埭荡村村委将一家腾退户临时安置在该地块，设置4只集装箱供居住，但未取得行政审批手续。\n3.为核实信访反映问题，锡山区人民政府组织对该地块开展场地调查，预计于2024年12月底前完成。","部分属实","加强巡查，发现问题立行立改。","1.拆除临时堆放的集装箱，妥善安置原腾退户，预计于2024年12月上旬完成。\n2.加强对该地块的长效管理，根据场调结果作进一步处理。","阶段性办结","无"]
[11,"X3JS202411180019","无锡市江阴市鑫鼎纺织品后整理有限公司（长泾镇花园村张家油车里91-1号）没有油烟净化器，没有在线监测，未批先建。","无锡市","其他污染","一、被举报对象的基本概况\n江阴市鑫鼎纺织品后整理有限公司位于江阴市长泾镇花园村张家油车里91-1号，从事针织品压花、印花加工。已办理环评审批和“三同时”验收，已申领排污许可证。\n二、举报问题调查核实情况\n11月19日、20日检查时，该公司均未在生产。经核查，该公司生产设备较环评审批增加了2台圆网印花机、1台平网印花机和1台定型机，未经审批、验收即投入生产。该公司定型机产生的废气经二级水喷淋处理后排放，排污许可证未要求安装在线监测设备。因两次检查企业均未生产，不具备监测条件。","部分属实","依法查处违法行为；企业合法合规经营，减少对环境的影响。","1.对企业新增设备未办理环评手续的违法行为已立案查处，新增设备不得擅自生产。\n2.加强日常监管，督促企业完善审批手续，落实环境保护主体责任。\n3.待企业恢复生产后，对企业开展废气、噪声监测。","阶段性办结","无"]
[12,"D3JS202411180011","无锡市锡山区东北塘旭辉城小区凌晨2-5点经常有工厂产生的刺鼻性气味，可能来自无锡浩超特种铸业有限公司，但不确定。举报人要求排查、锁定污染企业并处罚，达标排放、减少排污。","无锡市","大气","一、被举报对象的基本概况\n无锡浩超特种铸业有限公司位于锡山区东北塘街道农坝村，从事有色金属铸造生产，距旭辉城小区直线距离约1.2公里。已办理环评审批和“三同时”验收，已申领排污许可证。\n二、举报问题调查核实情况\n1.该公司熔炼工序产生的粉尘经脉冲滤芯除尘器处理后排放，浇铸、制模工序产生的废气经干式过滤器+活性炭吸附处理后排放，抛丸工段产生的粉尘配套袋式除尘器，打磨工段产生的粉尘配套滤筒除尘器。\n2.已于2024年11月7日凌晨2点左右对旭辉城小区周边开展异味排查，小区东门有类似浇铸工序产生的异味；经对小区周边企业排查，发现无锡浩超特种铸业有限公司从事铸造生产，铸造车间异味与旭辉城小区异味相似。对该公司有组织废气进行监测，结果显示颗粒物、非甲烷总烃、甲醛符合《铸造工业大气污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》。\n3.11月19日昼间检查时，该公司制模、抛丸工序正在生产，配套的废气治理设施正在运行，熔炼、浇铸工序未生产，生产时间为22点至次日7点，厂界无明显异味；19日22点检查时，熔炼、浇铸工序正在生产，配套的废气治理设施正在运行。19日夜间对熔炼、浇铸工序有组织废气、厂界无组织废气进行监测，结果显示颗粒物、非甲烷总烃、甲醛符合《铸造工业大气污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》。\n4.11月19日夜间、20日2点至5点，对旭辉城小区及周边工业园区、无锡浩超特种铸业有限公司开展大气走航监测，监测数值未发现明显高值。","部分属实","落实整改措施；确保废气达标排放，减轻对周边居民的影响。","1.督促企业参照《江苏省铸造行业大气污染综合治理方案》进行提升改造，预计于2025年2月底前完成整改。\n2.加强日常监管，督促企业做好污染防治设施运行管理，确保污染物达标排放，减轻对周边居民的影响。","阶段性办结","无"]